**NAVODILA ZA IZVEDBO VSEH DEL PO POPISU DEL ZA:**

**OBNOVA PROSTOROV KULTURNEGA DOMA IN UREDITEV KNJIŽNICE, BISTRICA OB SOTLI 9**

**IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!**

V enotnih cenah posameznih pogodbenih postavk tega popisa ne glede na vrsto del morajo biti zajeti stroški:

\* izvedba del in materiala po popisu iz postavke

\* vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delavanjem gradbišča

\* transportni stroški v območju in izven območja gradbišča

\* stroški porabe električne energije,vode in telefona

\* stroški nakladanja in razkladanja, odvoza odpada in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in pristojbin deponije.

\* pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del.

\* eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje (turistični ogledi, prireditve, razstave,...) itd.

\* finalno čiščenje prostorov in okolice po končani gradnji;

\* stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje

\* vsi stroški potrebni za zagotavljanje varnosti vseh udeležencev na objektu v času gradnje objekta

\* vsi materiali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani

\* dela in čiščenje ter odvozi embalaže in materiala na deponijo izvajalca del po končani gradnji

\* naprava betona, malt z potrebnimi dodatki, s prenosom vsega materiala do mesta vgradnje

\* vgrajevanje malin sušilnih malt po tehničnih navodilih proizvajalca

\* priprava opažnega materiala vključno z veznimi sredstvi

\*mizarska dela morajo biti izdelana po določilih veljavnih normativov in standardov;

\*materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov;

\* slikopleskarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in standardov

materiali morajo ustrezati zahtevam veljavnih predpisov in standardov;

v ceno zajeti: struganje, čiščenje in morebitna izravnava sten, obokov in stropov (vseh površin) pred nanosom osnovnih, zaščitnih in finalnih slojev opleska, trije nanosi paropropustne (apnene) barve

delovni in prenosni odri ter čiščenje po končanih delih

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

\*tlakarska dela morajo biti izdelana po določilih veljavnih normativov in standardov;

materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov;

v ceno zajeti: snemanje izmer na objektu, dobavo osnovnih in pomožnih materialov,

pregled in čiščenje podlage na objektu, potrebne zaščite in čiščenje po končanih delih

nanos izravnalne mase, vsi transporti in prenosi, končno čiščenje tlakov pred predajo

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

\*montažna dela morajo biti izdelana po določilih veljavnih normativov in standardov;

materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov;

V ceno zajeti: vsi transporti, dobavo osnovnih in pomožnih materialov, vgradnja materialov po tehničnih navodilih dobaviteljev materiala, vgradnja-razmak nosilnih profilov glede na tip stene, bandažiranje in fugiranje stikov z tipskimi materiali dobavitelja plošč, vgradnja tipskih pocinkanih profilov na vse vogale izdelave dodatnih ojačitev v vratnih okvirih, in eventualnih dodatnih ojačitvah v stenah delavni in prenosni odri, čiščenje prostorov po končanih delih in odvozi odpadkov, terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.

STROJNE INSTALACIJE

Ostalo potrebno za izvedbo - zajeti v ceno enote:

Pripravljalna dela in izdelava prebojev ter utorov,zaključna dela

Izpust vode iz sistema in polnjenje sistema

Tlačni preizkus instalacij ogrevanja

Zagon in nastavitve ter morebitne ponovne nastavitve

Predaja garancijskih listov, zapisnikov in navodil za obratovanje

terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

ELEKTROINSTALACIJE

Pri vseh postavkah je vključena dobava in montaža, ter vsi potrebni elementi in zaščite.

V posameznih postavkah so zajeta dobava, izdelava, vgradnja ter vsa pripravljalna (vrtanje prebojev, dolbljenje) in zaključna ( ponovna zazidava utorov in prebojev) dela , zarisovanje, pregled, transportni stroški ter ostali drobni tesnilni in pritrdilni material, vsi potrebni elementi in zaščite ter ostala drobna dela kot pomoč obrtnikom in instalaterjem ter terminsko usklajevanje z ostalimi izvajalci

OPREMA

Cena na enoto mora vsebovati:

* vsa potrebna pripravljalna in zaključna dela
* vsa potrebna merjenja na objektu
* vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
* skladiščenje materiala na gradbišču
* atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
* vsa potrebna dela za dokončanje izdelka
* vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri in ostalo
* terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
* popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
* čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo.